
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| final-logo_4x2.jpg | **ИНСТРУКЦИЯ**  Светодиодные светильники | |
|  |  |  |
| Для пользователя: | | |
| 1. Спасибо за использование нашей продукции. 2. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой. 3. Если есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками сервисного обслуживания. | | |
| Описание: | | |
| 1. Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (дома, офисы, магазины и пр). В светильнике используется технология торцевой засветки светодиодами. Благодаря этому, освещение в помещении комфортное, без слепящего эффекта. Приятный естественный свет превосходно подойдет для различных интерьеров и обеспечит комфорт для работников и посетителей. 2. Монтаж светодиодного светильника - встраиваемый, производится в различные типы потолков. 3. Светодиодные панели экологически безопасны и безвредны для человека, это подтверждается соответствующими сертификатами. | | |
| Спецификация: | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Название** | **Мощность, Вт** | **Размеры, мм** | **IP** | **CRI** | | LE-3030CL | 24 | 295х295х12 | 40 | >80 | | | |
| Указание мер безопасности: | | |
| 1. Монтаж и обслуживание светодиодного светильника должны производиться только при отключенном питании электросети. 2. Монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности. 3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено. 4. Перед установкой убедитесь в соответствии параметров питающей сети ~ 220В/50Гц. 5. Запрещается разбирать светильник 6. Запрещается менять тип драйвера. | | |
| Установка: см. приложение 1 | | |
|  | | |
| Гарантийные обязательства: | | |
| 1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 2 года со дня продажи покупателю, но не более 30 месяцев со дня выпуска предприятием – изготовителем. 2. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками (дилерами) – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции. 3. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с гарантийным талоном предприятию – изготовителю или представителю. 4. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и гарантийного талона предприятия – изготовителя. | | |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН | | |
| **Внимание!** Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи.  Заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Штамп торгующей организации | | |

Приложение 1

Встраиваемый монтаж