|  |  |
| --- | --- |
| final-logo_4x2.jpg | **ИНСТРУКЦИЯ**Светодиодные светильники |
|  |  |  |
| Для пользователя: |
| 1. Спасибо за использование нашей продукции.
2. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой.
3. Если есть вопросы, пожалуйста, свяжитесь с сотрудниками сервисного обслуживания.
 |
| Описание: |
| 1. Светодиодный светильник предназначен для внутреннего освещения жилых и общественных помещений (дома, офисы, магазины и пр). В светильнике используется технология торцевой засветки светодиодами. Благодаря этому, освещение в помещении комфортное, без слепящего эффекта. Приятный естественный свет превосходно подойдет для различных интерьеров и обеспечит комфорт для работников и посетителей.
2. Монтаж светодиодного светильника - встраиваемый, производится в различные типы потолков.
3. Светодиодные панели экологически безопасны и безвредны для человека, это подтверждается соответствующими сертификатами.
 |
| Спецификация: |
|

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Название** | **Мощность, Вт** | **Размеры, мм** | **IP** | **CRI** |
| LE-3030CL | 24 | 295х295х12 | 40 | >80 |

 |
| Указание мер безопасности: |
| 1. Монтаж и обслуживание светодиодного светильника должны производиться только при отключенном питании электросети.
2. Монтаж и подключение светодиодного светильника должны выполняться только квалифицированным персоналом с соблюдением всех требований электротехнической безопасности.
3. Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки. Присоединение светильника к поврежденной электропроводке запрещено.
4. Перед установкой убедитесь в соответствии параметров питающей сети ~ 220В/50Гц.
5. Запрещается разбирать светильник
6. Запрещается менять тип драйвера.
 |
| Установка: см. приложение 1 |
|  |
| Гарантийные обязательства: |
| 1. Гарантийный срок эксплуатации светильника составляет 2 года со дня продажи покупателю, но не более 30 месяцев со дня выпуска предприятием – изготовителем.
2. При несоблюдении правил хранения и транспортирования организациями – посредниками (дилерами) – изготовитель не несет ответственности перед конечными покупателями за сохранность и качество продукции.
3. Для ремонта светильника в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием контактного лица владельца и условий, при которых была выявлена неисправность, и предъявить само изделие с гарантийным талоном предприятию – изготовителю или представителю.
4. К гарантийному ремонту принимаются изделия, не подвергавшиеся разборке и конструктивным изменениям, не имеющие механических повреждений, при сохранении защитных наклеек, пломб и гарантийного талона предприятия – изготовителя.
 |
| ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН |
| **Внимание!** Во избежание спорных ситуаций, убедительно просим Вас проверять правильность заполнения гарантийного талона, обращая внимание на наличие печати, подписи продавца, даты продажи.Заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дата продажи\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Продавец \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Штамп торгующей организации |

Приложение 1

Встраиваемый монтаж